图 纸 目 录【参考式样】

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **图号** | **图纸名称** | **出图时间** | **备注** |
| 1 | 建施01 | 建筑设计说明 | 2019/3/1 |  |
| 2 | 建施02a | 建筑总平面图 | 2019/7/1 | 替代建施02 |
| 3 | 建施03a | 一层平面图 | 2019/7/1 | 替代建施03 |
| 4 | 建施04b | 二-十层平面图 | 2019/8/1 | 替代建施04 |
| 5 | 建施05a | 十一层平面图 | 2019/7/1 | 暖通专业增加机房，平面相应调整，替代建施05 |
| 6 | 建施06 | 屋顶平面 | 2019/3/1 |  |
| 7 | 建施07a | 地下一层平面图 | 2019/7/1 | 加大地下一层南侧部分掩蔽空间疏散宽度，以修改图“建施07a”替代原设计图“建施07” |
| 8 | 建施08 | 楼梯详图 | 2019/3/1 |  |
| 9 | 建施09 | 门窗详图 | 2019/3/1 |  |
| 10 | 建施10 | 楼梯4详图 | 2019/7/1 | 补充图纸，关联图纸建施04a |

**注：本目录为根据图审意见修改后的图纸目录，被替代图纸均为无效图纸。**

**注释:**

1、根据审查意见，修改总平面图，以修改图“建施02a”替代原设计图“建施02”；

2、根据审查意见，修改二-十层平面图，以修改图“建施04a”替代原设计图“建施04”，经复审仍不满足要求，进一步整改后，以“建施04b”替代原设计图“建施04”；

3、根据暖通专业审查意见，应设置排烟机房，以修改图“建施05a”替代原设计图“建施05”；

4、根据人防专项审查意见，加大地下一层南侧部分掩蔽空间疏散宽度，以修改图“建施07a”替代原设计图“建施07”；

5、根据审查意见，补充缺楼梯4详图，图号续编为“建施10“。