设计变更通知单

 **第1页 共2页**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | XXXX | 子 项 | XXXX |
| 工程编号 | XXXX | 专 业 | XXXX |
| 建设单位 | XXXX | 日 期 | XXXX |
| 变更原因：根据建设单位要求调整 |
| 变更内容简述：更改外窗材料规划□ 绿建、节能☑ 结构□ 消防□ 人防□ 其他□ |
| 变更主要内容：**本次变更不涉及结构、给排水、电气、暖通专业，变更涉及的变更图号：建施-02a、建施-03a。**1. 南向飘窗外窗原设计为玻纤增强聚氨酯窗5+19Ar（百叶）+5+12Ar+5 暖边，现变更为隔热铝合金窗（34mm隔热条，腔体填充保温材料）5+19Ar（百叶）+5+12Ar+5暖边；

2.阳台推拉门原设计为玻纤增强聚氨酯窗5+12Ar+5+12Ar+5 暖边，现变更为隔热铝合金窗（34mm隔热条，腔体填充保温材料）5+12Ar+5+12Ar+5暖边 。1663143841594 |
| 设计 | XXX | 专业负责 | XXX | 项目负责 | XXX |
| 校对 | XXX | 审核 | XXX | 审定 | XXX |
| 专业会签 | 建筑 ☑ xxx 结构 □ xxx 给排水 □ xxx 电气 □ xxx 暖通 □ xxx  |

设计变更通知单

 **第2页 共2页**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | XXXX | 子 项 | XXXX |
| 工程编号 | XXXX | 专 业 | XXXX |
| 建设单位 | XXXX | 日 期 | XXXX |
| 变更原因：根据建设单位要求调整 |
| 变更内容简述：更改外窗材料规划□ 绿建、节能☑ 结构□ 消防□ 人防□ 其他□ |
| 1663143859060本次变更前和变更后绿色建筑星级标准不变，变更部位节能指标前后一致，变更前后外立面颜色、样式一致，计算结果见节能计算书及绿建专篇。 |
| 设计 | XXX | 专业负责 | XXX | 项目负责 | XXX |
| 校对 | XXX | 审核 | XXX | 审定 | XXX |
| 专业会签 | 建筑 ☑ xxx 结构 □ xxx 给排水 □ xxx 电气 □ xxx 暖通 □ xxx  |